1635_CH-1

**GP1495 – GP1495L**

**Clé à chocs 3/4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | Rep | Designation | Qté | Ref | Rep | Designation | Qté |
| GP1495-01 | 1 | Poignée complète | 1 | GP1495-26 | 26 | Chemise | 1 |
| GP1495- 02 | 2 | Gâchette | 1 | GP1495-27 | 27 | Flasque avt | 1 |
| GP1495-04 | 4 | Goupille | 2 | EE8-2RS | 28 | Roulement EE8 – (R14) | 1 |
| GP1495-05 | 5 | Vis | 4 | GP1495-29 | 29 | Rondelle | 1 |
| GP1495-06 | 6 | Insert | 1 | GP1495-30 | 30 | Corps moteur | 1 |
| GP1495-07 | 7 | Axe valve | 1 | GP1495-32 | 32 | Joint | 1 |
| GP1495-08 | 8 | Joint | 1 | GP1495-33 | 33 | Cage frappe | 1 |
| GP1495-09 | 9 | Valve | 1 | GP1495-34 | 34 | Axe marteau | 2 |
| GP1495-10 | 10 | Ressort | 1 | GP1495-35A | 35A | Broche courte | 1 |
| GP1495-11 | 11 | Joint | 1 | GP1495-35B | 35B | Broche longue | 1 |
| GP1495-12 | 12 | Raccord | 1 | GP1495-36 | 36 | Joint | 1 |
| GP1495-13 | 13 | Goupille | 2 | RA1252 | 37 | Jonc ¾ | 1 |
| GP1495-14 | 14 | Insert | 1 | GP1495-38 | 38 | Marteau | 2 |
| GP1495-15 | 15 | Joint | 1 | GP1495-39 | 39 | Entretoise | 1 |
| GP1495-16 | 16 | Ressort | 2 | GP1495-40 | 40 | Insert vis cloche | 4 |
| GP1495-17 | 17 | Inverseur | 1 | GP1495-41 | 41 | Cloche (inclus 40) | 1 |
| GP1495-18 | 18 | Ressort | 1 | GP1495-42 | 42 | Poignée latérale | 1 |
| GP1495-19 | 19 | Bille | 1 | GP1495-45 | 45 | Cage gâchette | 1 |
| GP1495-20 | 20 | Joint | 1 | GP1495-46 | 46 | Clé | 1 |
| 6002-2RS | 21 | Roulement 6002 | 1 | GP1495-47 | 47 | Rondelle | 6 |
| GP1495-22 | 22 | Flasque arr | 1 | GP1495-48 | 48 | Vis | 2 |
| GP1495-23 | 23 | Rotor | 1 |  |  |  | |
| GP1495-24 | 24 | Palette | 6 | GP1495-TK |  | 10 11 15 18 19 20 21 24 28 32 36 37 | Kit joint |
| GP1495-25 | 25 | Goupille | 2 |  |  |  |  |