

**GP3222S**

**Meuleuse droite longue**









|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rep |  Référence  | Désignation  | Qté | Rep |  Référence  | Désignation  | Qté |
| 1 | GP3222S-1  | Ecrou | 1 | 22 | GP3222S-22  | Rotor  | 1  |
| 2 | GPS1021 | Pince 6mm  | 1 | 23 | GP3222S-23  | Palette  | 4 |
| 3 | GP3222S-3  | Porte pince | 1 | 24 | GP3222S-24  | Flasque ARR | 1  |
| 4 | GP3222S-4  | Ecrou arbre | 1 | 25 | EE-3  | Roulement EE3  | 1  |
| 5 | 6001-2RS  | Roulement 6001  | 1 | 26 | GP3222S-26  | Corps  | 1  |
| 6 | GP3222S-6  | Arbre  | 1 | 27 | GP3222S-27  | Gâchette  | 1  |
| 7 | EE-3  | Roulement EE-3  | 1 | 28 | GP3222S-28  | Goupille | 1  |
| 8 | GP3222S-8  | Cardan  | 2 | 29 | GP3222S-29  | Joint  | 1  |
| 9 | GP3222S-9  | Bague  | 1 | 30 | GP3222S-30  | Silencieux | 1  |
| 10 | GP3222S-10  | Goupille  | 1 | 31 | GP3222S-31  | Clips | 1  |
| 11 | GP3222S-11  | Carter arbre  | 1 | 33 | GP3222S-33  | Raccord  | 1  |
| 12 | GP3222S-12  | Ecrou  | 1 | 34 | GP3222S-34  | Axe gâchette  | 1  |
| 13 | GP3222S-13  | Bague fileté  | 1 | 35 | GP3222S-35  | Joint | 1  |
| 14 | GP3222S-14  | Joint  | 1 | 36 | GP3222S-36  | Ressort | 1  |
| 15 | 6000-2RS  | Roulement 6000  | 1 | 37 | GP3222S-37  | Variateur  | 1  |
| 16 | GP3222S-16  | Rondelle  | 1 | 38 | GP3222S-38  | Joint  | 1  |
| 17 | GP3222S-17  | Flasque AV  | 1 | 39 | GP3222S-39  | Joint  | 1  |
| 18 | GP3222S-18  | Goupille  | 2 | 40 | GP3222S-40  | Ecrou | 1  |
| 19 | GP3222S-19  | Goupille  | 1 | 41 | GP3222S-41  | Clé de serrage  | 2  |
| 20 | GP3222S-20 | Entretoise | 1 |  |  |  |  |
| 21 | GP3222S-21 | Cylindre | 1 |  |  |  |  |