



**GP5632**

**Couteau pare-brise**









|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rep | Réf  | Description | Qté | Rep | Réf | Description | QTE  |
| 1 | GP5632-1 |  Ecrou | 1 | 21 | GP5632-21 |  Goupille | 3 |
| 2 | 607-2RS |  Roulement 607 | 1 | 22 | 626-2RS |  Roulement 626 | 1 |
| 3 | GP5632-3 |  Tête | 1 | 23 | GP5632-23 |  Gâchette | 1 |
| 4 | 6900-2RS |  Roulement 6900 | 1 | 24 | GP5632-24 |  Goupille | 1 |
| 5 | GP5632-5 |  Joint | 1 | 25 | GP5632-25 |  Corps | 1 |
| 6 | GP5632-6 |  Ecrou tête | 1 | 26 | GP5632-26 |  Joint | 1 |
| 7 | GP5632-7 |  Arbre tête | 1 | 27 | GP5632-27 |  Valve | 1 |
| 8 | GP5632-8 |  Lame  | 1 | 27A | GP5632-27A |  Joint | 1 |
| 9A | GP5632-9A |  Rondelle arr | 1 | 28 | GP5632-28 |  Ressort | 1 |
| 9B | GP5632-9B |  Rondelle | 1 | 29 | GP5632-29 |  Régulateur | 1 |
| 9C | GP5632-9C |  Ecrou serrage lame | 1 | 30 | GP5632-30 |  Joint | 1 |
| 10 | GP5632-10 |  Fourchette | 1 | 31 | GP5632-31 |  Joint | 1 |
| 11 | 607-2RS |  Roulement 607 | 1 | 32 | GP5632-32 |  Ecrou | 1 |
| 12 | GP5632-12 |  Arbre roulement | 1 | 33 | GP5632-33 |  Chemise de l’axe valve | 1 |
| 13 | GP5632-13 |  Ecrou | 1 | 34 | GP5632-34 |  Bloc sotie air | 1 |
| 14 | GP5632-14 |  Couronne serrage | 1 | 35 | GP5632-35 |  Rondelle | 1 |
| 15 | 6000-2RS |  Roulement 6000 | 1 | 36 | GP5632-36 |  Flexible | 1 |
| 16 | GP5632-16 |  Flasque avt | 1 | 36A | GP5632-36A |  Mousse | 1 |
| 16A | GP5632-16A |  Rondelle | 1 | 37 | GP5632-37 |  Silencieux | 1 |
| 17 | GP5632-17 |  Rotor | 1 | 38 | GP5632-38 |  Joint | 1 |
| 18 | GP5632-18 |  Palette | 4 | 39 | GP5632-39 |  Vis | 1 |
| 19 | GP5632-19 |  Chemise | 1 | 40 | GP5632-40 |  Joint | 1 |
| 20 | GP5632-20 |  Flasque arr | 1 | 41 | GP5632-41 |  Clé 5 | 1 |