

**GP3221**

**Meuleuse droite lente**









|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rep  | Référence  | Désignation  | Qté | Rep  | Référence  | Désignation  | Qté  |
| 1 | GP3221-1  | Gâchette  | 1  | 22  | GP3221-22 | Rondelle  | 1 |
| 2 | GP3221-2  | Goupille  | 1  | 23  | GP3221-23 | Couronne de serrage  | 1 |
| 3 | GP3221-3  | Axe  | 1  | 24  | GP3221-24 | Pignon  | 1 |
| 4 | GP3221-4  | Valve  | 1  | 25  | GP3221-25 | Satellite  | 4 |
| 5 | GP3221-5  | Joint  | 2  | 26  | GP3221-26 | Entretoise + axe  | 4 |
| 6 | GP3221-6  | Valve  | 1  | 27  | GP3221-27 | Porte satellite  | 1 |
| 7 | GP3221-7  | Ressort  | 1  | 28  | 6001-2RS | Roulement 6001zz  | 2 |
| 8 | GP3221-8  | Raccord  | 1  | 29  | GP3221-29 | Ecrou  | 1 |
| 9 | GP3221-9  | Vis  | 2  | 30  | GP3221-30 | Ecrou d’accouplement  | 2 |
| 10 | GP3221-10  | Silencieux  | 1  | 31  | GP3221-31 | Ecrou de réglage  | 1 |
| 11 | GP3221-11  | Corp  | 1  | 32  | GP3221-32 | Rallonge  | 1 |
| 12 | GP3221-12  | Goupille  | 1  | 33  | GP3221-33 | Accouplement  | 1 |
| 13 | 608-2RS  | Roulement 608zz  | 1  | 34  | GP3221-34 | Goupille  | 1 |
| 14 | GP3221-14  | Flasque arr  | 1  | 35  | EE-3 | Roulement EE3 | 1 |
| 15 | GP3221-15  | Goupille  | 2  | 36  | GP3221-36 | Arbre  | 1 |
| 16 | GP3221-16  | Palette  | 4  | 37  | GP3221-37 | Bague de serrage  | 1 |
| 17 | GP3221-17  | Rotor  | 1  | 38  | GP3221-38 | Porte pince  | 1 |
| 18 | GP3221-18  | Entretoise  | 1  | 39  | GP3221-39 | Pince  | 1 |
| 19 | GP3221-19  | Chemise  | 1  | 40  | GP3221-40 | Ecrou  | 1 |
| 20 | GP3221-20  | Flasque avt  | 1  | 41  | GP3221-41 | Clé de serrage  | 2 |