

**GP6107**

**Pistolet à cartouche**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rep | Réf Art | DESCRIPTION | Qté |
| 1 | GP6107-01A | Corps | 1 |
| 2 | GP6107-02A | Gâchette | 1 |
| 3 | GP6107-03A | Goupille | 1 |
| 4 | GP6107-04A | Axe | 1 |
| 4-1 | GP6107-4-1A | joint | 1 |
| 5 | GP6107-05A | Valve | 1 |
| 6 | GP6107-06A | Ressort | 1 |
| 7 | GP6107-07A | Raccord | 1 |
| 8 | GP6107-08A | Joint | 1 |
| 9 | GP6107-09A | Ecrou | 1 |
| 10 | GP6107-10A | Joint | 1 |
| 11 | GP6107-11A | Tube | 1 |
| 12 | GP6107-12A | écrou | 1 |

Après avril 2012

**Manche Atlantique Equipements** -27 parc d’activité du Chalet - 22250 BroonsTél 02 96 84 65 59 - Fax 02 96 84 77 75

**WWW.MAE-FR.COM**